**附件1**

XX公司报名表

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | XX公司 |
| 联系人姓名 | 小王 |
| 身份证号码 | 5XXX |
| 联系电话（手机） | 183XXX |
| 联系电话（办公） | 077X-XXX |
| 邮箱 | XXX |
| 报名设备（填写医疗器械注册证/备案凭证名称及注册证号） | XXX |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 品牌 | 品牌1 |
| 型号 | 型号1 |
| 单价（万元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | x |
| 使用期限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX（可附件） |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件2**

**复函材料声明函**

梧州市工人医院：

我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**附件3**

1. 电子鼻咽喉内窥镜

(一)操作部

1.视场角：≥120°

2.软镜插入部外径：≤4.5mm

3.工作钳道直径：≥2.2mm

4.弯曲角度：上≥120°、下 ≥120°

5.工作长度：≥350mm

6.具有特殊光染色功能

(二)图像处理器

1.高清液晶屏≥10.1英寸，分辨率≥1280\*800

2．电容触摸屏，支持多点缩放

3.数据存储功能：内置≥8GB储存，并且支持USB、 SD存储接口，外接U盘可存储像和视频

4.具有白平衡功能、图像冻结功能、拍照功能、录像功能、调光功能、自动增益调节功能

5.HDMI接口高清视频输出接口，输出视频最大分辨率≥1280\*800

1. 关节镜内窥镜（含摄像系统×1，关节镜×2，分开报价）

**（一）全高清摄像系统**

1. **基本参数**
   1. 摄像系统、光源、内窥镜为同一品牌，保证设备性能兼容性处于最佳状态
2. **摄像主机**
   1. 输出图像分辨率1920×1080
   2. 主机自带液晶触摸屏，可进行手术模式快速选择，及参数调节
   3. 具有≥10种用户模式，可根据不同术式、不同科室、不同用户习惯进行参数的个性化设定、保存和快速调出
   4. 具有数字降噪功能，可对降噪程度进行分级调节
3. **摄像头**
   1. 摄像头传感器：采用单片超低噪声全局曝光CMOS
   2. ▲具有4个按键，4个按键具有自定义功能：AWB、录像、缩小、放大、抓图、光源亮
4. **光源**
   1. LED 型光源
   2. 正常使用寿命：10000h
5. **液晶显示器**
   1. 尺寸：27英寸（16：9）
   2. 对比度：1000：1
   3. 分辨率：1920\*1080

**（二）关节镜**

**功能及结构：**

1. 采用先进的密封技术，寿命更长久；
2. 灭菌方式：低温等离子、环氧乙烷；
3. 光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接；
4. 光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接；
5. 胆道镜成像控制器（含图像处理器×1，胆道镜×2，分开报价）

**主机参数：电子内窥镜图像处理器**

1.主机具有一键视频录制功能

2.主机适配ERCP胆道手术导管规格≥3种

3.主机具有LED亮度调节等级≥5

4.主机内置LED冷光源

5.导管下有匹配的配套耗材（网篮、取样钳）

**长款胆道镜参数：一次性使用胆胰管成像导管**

1、适配的主机至少有3种规格成像导管

2、适配的3种成像导管满足插入部外径3.1mm和3.7mm，成像导管满足工作通道直径≥1.0mm和≥1.8mm

3、至少有一款导管具备双通道，即同时有导丝通道和器械通道

4、导管具有一键冻结、图片保存功能