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功能需求

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能需求

	1
	分布式存储
	6
	台
	1、★采用分布式架构设计，各节点对等、无独立元数据节点，性能随节点数量的增加近线性提升，提供多控制器负载均衡及故障自动切换功能。
2、★硬件配置要求：本次配置≥6个存储节点；每个存储节点配置≥2颗国产自主可控处理器（C86、ARM等主流架构均可），内存≥256GB，缓存空间≥4块7.68T NVMe SSD、系统空间≥2块480G SSD、存储空间裸容量≥264TB，每个存储节点配置至少4个千兆口、2个10GE接口、2个25GE接口；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插；
3、★要求提供SAN、NAS统一存储系统，一套系统并发提供iSCSI、NFS、CIFS、S3、HDFS存储服务。
4、★使用6个存储节点组建一个存储集群，同一系统中同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配。
5、★提供统一容量授权，容量授权不区分块、文件、对象存储服务，本次授权容量不少于1.5PB。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求。
6、节点内的数据盘具备自动均衡的能力，当集群使用率在80%以上时，数据盘的容量差异不超过±0.1%。
7、当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，确保用户数据的可靠性和安全性，并能够在界面上显示数据重建进度。
8、支持集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层服务的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。
9、支持文件审计功能，通过该功能可以在管理平台方便的查看文件上传、复制、重命名和删除等相关操作的日志，从而在文件状态出现异常时，可以通过此功能进行追溯。
10、★为保证存储系统稳定性，所投厂家产品必须为存储一体机产品，软硬件均需由同一厂商提供，不接受纯软件+第三方服务器投标。
11、存储系统分为硬件和软件两个部分，硬件采用标准机架服务器，软件部分按容量进行统一授权，同时提供块、文件、对象服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费。
12、★为降低硬件替换及维护过程中的数据丢失及业务中断风险，所投产品需支持磁盘维护模式能力，系统管理员可根据业务需求选择业务性能优先或业务安全优先的维护模式。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
13、支持在集群满载（容量使用率达90%）的条件下仍能保持性能稳定（性能衰减≤10%），并说明测试方法。
14、为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持对文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看压缩的数据量。
15、文件存储要求配置目录配额管理功能，支持容量和文件数配额。
16、文件存储应支持用户/用户组的配额管理，支持本地用户/用户组及主流目录服务用户(包含但不限于AD、LDAP、NIS或同等)；可设置默认配额或批量配额策略，限制用户/用户组的使用容量或文件数量，防止个别用户或业务滥用存储空间，挤占其它用户的业务资源。
17、★配置对任意目录层级打快照的功能，并支持对目录以及该目录下的子目录同时打快照，定时快照间隔≤15分钟，支持快照数≥10000个（或提供同等能力）。支持快照重命名功能，支持快照点任意文件数据恢复。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
18、★支持查看文件系统客户端（CIFS/NFS/FTP等）的连接数与基本信息（客户端地址、对应的存储节点地址、带宽、时延、元数据、元数据时延等），便于管理员查看客户端的接入情况，识别访问热点及快速定位业务访问故障。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
19、★支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、时延、元数据、元数据时延等指标进行可视化操作与趋势跟踪，或提供同等能力有效支持对业务问题的溯源排查。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
20、支持对数据预读功能，将热点数据预读至缓存层，从而提升读性能。
21、★支持为第三方备份软件提供差异增量文件扫描接口（如NDMP/快照差异）或同等能力，避免全量扫描，以解决全量扫描带来的备份窗口期较长的问题，并降低备份任务对存储业务的影响。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
22、★为解决NFS单链路性能瓶颈问题，需支持NFS多链路/多路径访问，提升单客户端性能。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
23、提供产品软硬件质保和软件升级应不少于3年；

	2
	虚拟化平台
	3
	台
	一、单台硬件规格：
1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜；
2、★处理器：配置≥2颗国产自主可控处理器（C86、ARM等主流架构均可），要求单颗CPU核数≥16核；
3、★内存：配置≥256GB 可用内存；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能；
4、★硬盘：配置≥2块10TB级机械盘（或等效容量）、≥2块480G SSD、≥2块1.92T SSD（或等效容量）；
5、设备配备≥4个GE端口和≥2个10GE端口；必须配置冗余电源；
6、包含免费≥3年硬件保修服务；
二、计算虚拟化软件：
单台配置2个物理CPU的计算虚拟化软件授权，同时应满足以下需求：
1、★虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好；
2、在管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作；
3、★可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络功能虚拟化及安全类虚拟化组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
4、★要求保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机，或具备同等能力；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
5、★支持主机异常状态识别、标注与告警，并可将重要业务限制在健康（或正常状态）主机运行（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
6、支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚；
7、虚拟机支持部署中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、深度Linux、统信UOS、openEuler、Anolis、TencentOS等操作系统；
8、支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性；
9、支持无代理跨物理主机的虚拟机映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的资源；
10、为了更好的保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储；
11、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以多种方式发送给管理员；
12、★支持通过命令行、API 或脚本等方式对计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化模块进行管理；支持 SSH、HTTPS API、PowerShell等主流方式之一或多种（或同等）。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章)
13、支持还原列表指定项，可恢复不少于30天已删除的虚拟机，可以查看列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间等；
三、存储虚拟化软件：
单台配置2个物理CPU的存储虚拟化软件授权，不限制硬盘容量和CPU核心数，同时应满足以下需求：
1、支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS 的融合；
2、支持以磁盘为单位创建分卷，可将集群内固态硬盘组成一个高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围；
3、★支持副本本地化/数据亲和性调度，能够按策略将虚拟机数据副本优先放置于虚拟机运行的主机/节点，优先本地读取，减少网络开销；副本数量及放置策略可配置。（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章)
4、支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数；
5、支持多种硬盘状态检测监控及告警，区分不同状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，方便用户能够区分处理；
6、★支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
7、为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持多种数据库集群，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度；
8、支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态；
9、支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全；
10、支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持多种方式告警；
11、★支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
12、★支持数据重建优先级调整或具备同等能力，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
13、为保证集群业务或者多种数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照 ；
14、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机；
15、为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险；
16、支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘；
四、网络虚拟化软件：
单台配置2个CPU的网络虚拟化软件授权，同时应满足以下需求：
1、★在管理平台上可以完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
2、支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口。推荐两个或四个网口聚合，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力；
3、虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性；
4、可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上；
5、★支持网络连通性探测（指定网口/IP/对象类型），可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
6、★需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等，或具备同等能力；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
7、能够提供端口镜像功能，支持将内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备等进行流量审计，可联动安全态势感知平台进行流量检测；
五、云计算管理软件：
单台配置2个物理CPU的云计算管理软件授权，同时应满足以下需求：
1、支持查看资源池整体资源使用情况（CPU、内存、磁盘总容量及使用率，物理主机、云主机、集群的总数、运行状态等）；
2、★应具备大规模资源池的纳管能力，可支持跨地域的多集群管理，多集群的物理节点纳管规模不少于100台，并支持平滑扩展；
3、支持管理公共镜像（ISO、内置镜像），资源池可见范围，并通过镜像直接创建云主机；
4、支持管理平台网络拓扑（云主机、网络设备、NFV设备的添加、删除、配置等），支持拖拽操作、所画即所得；
5、支持查看告警日志，可按时间、告警级别、告警对象、所属资源池、租户进行过滤）；
6、支持对云主机、硬件设备、网络、序列号进行告警设置，告警级别分为普通告警与紧急告警；
7、★云平台支持对接统一登录认证系统；（需提供不限于产品界面截图、第三方检测报告、官网截图等，并加盖投标人公章）
以上所提供的软件永久使用且质保应不少于3年；

	3
	存储交换机
	4
	台
	1、★配置≥48个25G SFP28光口、≥8个40GE/100GE QSFP28光口；配置≥4个40G多模光模块；
2、★交换容量≥8Tbps，包转发率≥1800Mpps；
3、提供产品软硬件质保应不少于3年；

	4
	业务交换机
	4
	台
	1、★配置≥24个10G SFP+光口、≥2个40GE QSFP+光口；
2、★交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥810Mpps；
3、提供产品软硬件质保应不少于3年；



